**遵义市中医院新蒲院区临床技能实训中心装修改造项目**

招标编号：ZZYHQK2022001

**竞争性谈判文件**

  **招 标 人： 遵义市中医院 （盖单位章）**

 **日 期： 2022年 2月 28日**

**目 录**

1. **投标邀请 （3）**
2. **投标人须知 （5）**
3. **投标项目工程量清单报价书 （9）**
4. **投标文件格式 （13）**
5. **遵义市中医院遵义市中医院新蒲院区临床技能实训中心装修改造项目招标邀请函**

遵义市中医院现就新蒲院区临床技能实训中心装修改造项目进行招标，确认施工方，为我院进行新蒲院区临床技能实训中心装修改造服务，诚邀符合要求的投标人参与投标，详情见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| 1 | 项目名称 | 遵义市中医院遵义市中医院新蒲院区临床技能实训中心装修改造项目 |
| 2 | 项目规模 |  |
| 3 | 招标内容 | 新蒲院区临床技能实训中心装修改造工程 |
| 4 | 工期 | 以甲方下达开工令为准，于50个工作日内完成并移交全部工程。 |
| 5 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 6 | 供应商资质要求 | 经营范围须含建筑工程施工或建筑工程装修等内容。 |
| 7 | 资格审查方式 | 现场审核 |
| 8 | 报价有效期 | 60日历天（从谈判文件截止之日算起） |
| 9 | 踏勘现场时间 | 统一组织对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。承包方承担踏勘现场所发生的自身费用。发包方向承包方提供的有关现场的数据和资料，是发包方现有的能被承包方利用的资料，发包方对承包方做出的任何推论、理解和结论均不负责任。**时 间：2022年3月1日8：30-11:30；14:00-17:30****地 点：遵义市中医院新蒲院区。**若有疑问，请于3月2日前致电遵义市中医院后勤科 联 系 人：李政阳联系电话：13035512003 邮箱：260277647@qq.com。 |
| 10 | 响应文件份数 | 壹份正本，壹份副本 |
| 11 | 响应文件提交地点 | 地点：遵义市中医院新蒲院区门诊二楼药剂科会议室 |
| 12 | 响应文件提交截止时间 | 时间： 2022 年3月4日14时30 分 |
| 13 | 开 标 | 开标时间：2022 年3月4日15时00 分地点：遵义市中医院新蒲院区门诊二楼药剂科会议室（供应商应提前半小时到达开标现场，其法定代表人或授权代表必须携带身份证原件、授权委托书等原件准时参加开标会议） |
| 14 | 谈判经费 | 1.承包方应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，无论招标工作如何开展，无论谈判过程中发生什么事件，无论谈判结果如何，供应商在谈判过程中所发生的各项费用均由承包方自行承担，发包方不给予任何补偿。 |
| 15 | 谈判方法及标准 | 见第二章第六、七项 |
| 16 | 控制价 | 贰拾玖万伍仟元整，超出控制价为无效响应文件。 |
| 17 | 付款方式 | 竣工验收合格一个月后支付至合同额95%的装修改造费用；余下的5%作为质保金，质保期满后若无质量问题，付清余款。 |
| 18 | 工程建设标准、要求 | 1.施工现场要设置醒目的符合安全规定的安全警示标志、安全标语，夜间须设警示灯，设置标准及数量需满足安全法的相关规定，并设专人负责值班，对施工现场进行封闭，非工程作业人员禁止进入施工场地。作业现场有安全操作规章制度。2.施工作业须在规定时间内完成。施工时，每天须随时清理材料及产生的垃圾，施工现场保持卫生整洁。3.在施工过程中造成的地下管线、空调管线、吊顶及其它设施的损坏，由施工单位负责恢复原状，一切费用、责任由施工单位承担。4.施工所用机械设备、材料存放须达到发包人要求，整齐有序，放置牢固，不得侵占道路路面，且不能影响交通。5.成交人成交后的施工方案经发包人确认后，成交人不得随意修改，施工过程确实需要修改的必须征得发包人的同意和认可。 |
| 19 | 工程材料 | 投标方须将本工程材料规划清单与材质证明报告附于本投标文件内。 |

遵义市中医院

2022年2月28日

1. **招标人须知**

**一、招标文件的适用范围**

本招标文件仅适用于本招标文件所述维修改造项目及与之相关的招标投标。

**二、招标人**

遵义市中医院

**三、投标人**

1.本次招标要求投标人具有中国法人资格和独立承担民事责任的能力；

2.承诺遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和诚实的商业道德；

3.具有履行合同的能力、资格和良好的履行合同的记录；

4.良好的资金、财务状况；

5.维修改造项目的质量符合国家规定的相应技术标准和环保标准；

6.必须是最终与招标人签署维修合同的负责人；

7.必须以招标人指定的方式取得本招标文件，按照招标的规定编制并提交投标文件。否则，其投标将被拒绝；

8.满足本招标文件规定的其他资质要求；

9.本次招标不接受联合体投标。

**四、投标文件**

4.1投标文件组成

为保证投标书的规范性及统一性，投标人必须按规定的目录编写投标书。实际响应中如有必要，应由投标人对本目录未涉及的内容予以补充。投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其授权代表人印章。

1. 投标函

（2）授权委托书，法人、被委托人身份证复印件（复印件须加盖鲜章）

（3）投标公司资格证明文件

资格证明文件（必需资料）：三证合一的营业执照原件（复印件须加盖鲜章、工商部门的年检记录应当清晰可辨）、经营范围内需包含建筑工程施工或建筑工程装修等内容，投标人认为需提供的其他证明资料。

（4）已完成类似项目业绩表

（5）承包方认为有必要提供的其它材料

（6）工程质量目标及保证措施（有维保需求时，投标方需在6小时内给予响应。）

（7）工期目标保障及保证措施（要求提供较准确的施工工期规划报告，若未按施工工期规划施工时须向发包方以书面形式进行反馈，甲方同意后顺延工期）

（8）安全生产、文明施工安全承诺书（施工安全承诺书，施工期间承包方需对施工材料、施工人员、施工现场、垃圾清运等做好安全管理，工程建设施工期间发生任何安全责任事故，均由承包方承担）

（9）施工组织设计、工程进度图表等内容。

（10）环保施工材料证明文件。

4.2投标文件的密封和递交

（1）投标文件一式壹份，密封，文件内所有复印件必须盖鲜章，参加谈判单位无论是否中标投标文件一概不退（除项目设计效果图）。

（2）封袋上应写明参加谈判的单位名称、项目名称、签封时间等。

（3）所有投标文件都必须在封袋骑缝处加盖单位鲜章。

（4）参加谈判单位未按上述规定提交的谈判响应文件其谈判响应文件将被拒绝。

（5）投标文件的修改和撤回

投标截止时间后投标文件不得修改。投标截止时间前投标方可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

4.3投标文件有下列情况之一者，将视为无效。

（1）投标文件未按规定密封盖章。

（2）谈判响应文件中，出现多个可选择性报价，且未书面声明以哪个报价为准。

（3）内容不全或字迹模糊，辨认不清。

（4）谈判开始时间以后送达的谈判响应文件。

**五、投标细则**

5.1参加投标要求

（1）参加谈判的投标方的法定代表人或其授权委托代理人应准时出席谈判现场，开始时间后到场的不予参加谈判。

（2）参加谈判单位代表须按招标方主持人规定的程序配合谈判，如有任何影响谈判活动的行为，取消其资格。

（3）谈判小组将与参加谈判的单位分别进行谈判，并对谈判单位递交的谈判响应文件进行审核，谈判的任何一方不得将其他单位的技术资料、价格或其他信息透露给有利害关系的人和单位。谈判单位应针对竞争性谈判小组的现场质询作出相应的书面承诺，在完全满足招标单位要求的基础上作出最终价格承诺。

5.2投标报价

（1）所有投标报价均以人民币为计量单位。投标人分别标明本招标文件内各项目的人民币单价及总价。

（2）投标报价为含税价，无管理费。

（3）最低报价为谈判结果的关键依据。

（4）在招标人与中标人签订合同的有效期内，如招标人有未列入本次招标的项目改造，中标人承诺将参照已中标的类似或较接近项目种类，与招标人协商确定单价，单价不能高于市场价。

（5）本次投标报价为该项目的包干价，竣工验收须按开标时的投标清单进行验收，施工过程中因实际施工产生的增减施工量，由甲乙双方协商后，最终结算以实际增减量形式体现（价格以投标报价为参考，同时不能高于同类市场价）。

5.3竞争性谈判终止

投标截止后，如投标方少于3个，招标人有权终止本次竞争性谈判。

**六、开标评标**

6.1招标人按招标文件规定的时间、地点开标评标。

6.2评标原则

（1）坚持“公开、公正、公平”的原则；

（2）严格按照招标文件的要求和条件进行评标；

（3）评标小组将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较；

6.3评标的主要内容

（1）公司的经营范围

（2）投标项目工程量清单报价书

（3）供应商认为有必要提供的其它材料

（4）工程质量目标保障及保证措施

（5）工期目标及保证措施

（6）评标小组认为其他需要评价的内容。

6.4中标条件

（1）投标文件最大限度满足招标文件要求；

（2）投标价对需求方有利；

（3）具有良好的服务承诺和执行合同能力。

（4）工程所涉及材料均有规范的环保合格证明。

**七、定标**

7.1本次竞争性谈判采用最低价中标原则，即在投标文件满足竞争性谈判文件全部实质性要求，且按照投标报价最低的供应商为第一中标候选人，如第一中标候选人弃标，依次类推，排名第二的为中标候选人。

7.2遵义市中医院在定标前有权对投标人进行实地考察作为定标参考。

7.3招标人定标后，以书面形式通知中标和未中标者，但不说明理由。《中标通知书》是合同文件的组成部分。

7.4招标人不向落标的投标人退还投标文件。

**八、签订合同**

8.1中标方按《中标通知书》指定的时间、地点与招标人签订合同。

8.2招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等均为签订合同的依据。

8.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包后分别向他人转让。

**九、评标过程的保密性**

9.1开标之后，直到授予中标方合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

9.2在评标期间，投标人企图影响招标人的任何活动，将导致投标被拒绝或取消中标资料。

1. **投标项目工程量清单报价书**

**报价清单格式**

|  |
| --- |
| 遵义市中医院新蒲院区临床技能实训中心基建改造工程投标清单 |
| 项目地址 | 遵义市中医院（新蒲院区） |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注(施工工艺及材料说明) |
|
|  | 一、拆除、成品保护运移、安装（二楼） |
| 1 | 墙体撤除 | 高4400mm\*宽2970mm\*14道 | m2 | 182.95 |  |  | 拆除14道墙体、到顶（加气砖）人工拆除（含脚手架费用）  |
| 2 | 原有吊顶撤除 | 长4800mm\*宽1000mm\*28处 | m2 | 134.4 |  |  | 原有吊顶撤除（含脚手架费用）  |
| 3 | 原有摄像头拆除，安装 |  | 个 | 20 |  |  | 摄像头撤除、安装因为整改吊顶，需要把摄像头撤下，恢复好吊顶后重装摄像头并调试可用 |
| 4 | 搬运物资 |  | 项 | 1 |  |  | 所有房间原有物品搬运\*24间房（书桌1张，板凳2根、货架1套、诊疗床1张，其他零星医疗教具若干） |
| 5 | 撤装电视机 |  | 项 | 14 |  |  | 电视机撤除、安装要撤墙，电视机需要换位置安装 |
| 6 | 拆除物搬运 | 4.4m\*2.97m\*14道\*0.2m+吊顶+零星建筑物 | 车 | 14 |  |  | 5方车运输人工搬运下二楼、人工装车运距15KM |
| 7 | 小计 | 0.00  |  |
|  | 二、新建隔断（二楼） |
| 8 | 新建钢架基础 | 长：4400mm宽：270mm高：370mm | 处 | 14 |  |  | 50\*50镀锌钢材根据移动门要求定做每处4根钢材（含人工、辅材） |
| 9 | 新作吊轨木工基层 | 长：4400mm宽：270mm高：370mm | 处 | 14 |  |  | 包镀锌钢材木工打底、铺贴石膏板（含人工、辅材）施工面积小、易背工 |
| 10 | 新作风口木工基层 | 长2200mm高400mm | 处 | 14 |  |  | 木工基层包排风管道 |
| 11 | 铺贴地砖 | 长：4400mm宽：270mm | 处 | 14 |  |  | 隔断处铺贴地砖不标准地砖、需要手工切割、浪费大（含人工、主材） |
| 12 | 刮瓷修补 |  | 项 | 1 |  |  | 每个整改房间刮瓷两遍1、墙面隔断处2、顶面隔断基层3、风管木工基层瓷粉修补、刮瓷两遍多处地方、易背工零星修补，无法算量 |
| 13 | 刷乳胶漆 |  | 项 | 1 |  |  | 每个整改房间立邦乳胶漆1、墙面隔断处2、顶面隔断基层3、风管木工基层多处地方、易背工零星修补，无法算量 |
| 14 | 铺贴顶面石膏板 |  | m2 | 134.4 |  |  | 铺贴600\*600石膏板顶（利旧）（含人工、辅材） |
| 15 | 安装隔断门道轨 | 长：约4400mm\*14根 | 根 | 14 |  |  | 铝合金道轨采用阳极氧化铝表面无腐蚀斑点，黑斑，更好保证铝材在长时间使用后色泽依旧如新。 |
| 16 | 隔音组装隔断 | 长：4400mm高：2600mm14处 | m2 | 160.16 |  |  | 1、板厚65mm。2、隔断采用顶置式轨道。3.吊轮采用德国进口材料聚四氟，耐酸碱、耐酸碱、耐摩擦，滚动时无噪音。4、隔断由隔音材料、面板、密封隔音封条、铝合金边框等材质组成。5、隔音25-30分贝之间。 |
| 17 | 隔音隔断安装费 |  | m2 | 160.16 |  |  | 轨道/隔音隔断安装费 |
| 18 | 铺贴隔音板 | 长：4400mm高：2600mm14处\*两面 | m2 | 320.32 |  |  | 隔断表面铺设隔音板，增加隔音效果含安装费 |
| 19 | 小计 | 0.00  |  |
|  | 三、强弱电整改 |
| 20 | 强电改装 | 1、2.5平玉蝶线（明装）2、公牛五孔明装插板线 | 点 | 52 |  |  | 1、1个点位（包含3根电线，一个明装五孔插座，线槽板）2、6主线约300m（火零地线）、2.5分线约2800m（火零地） |
| 21 | 弱点改装 |  | 点 | 52 |  |  | 1、五类国标网线2、单口网络面板52个、海康水晶头104个3、新增点位分别拉网线进机房约40m/组4、撤除原有网口，就近安装到指定位置 |
| 22 | 24口交换器 |  | 台 | 2 |  |  | TP-LINK千兆24口交换机 |
| 23 | 小计 | 0.00  |  |
|  | 四、一楼图书馆 |
| 24 | 原墙拆除 | 长5.7m\*高3.2m | m2 | 18.32 |  |  | 撤除14道墙体、到顶（加气砖）人工拆除（含脚手架费用）  |
| 25 | 开门洞 | 宽1050mm高2050mm | 个 | 1 |  |  | 原有木质隔断开门洞 |
| 26 | 加固门洞 |  | 个 | 1 |  |  | 木质隔断开门洞，需加固木质隔断 |
| 27 | 安装门套 |  | m | 10 |  |  | 门框、门线条（弧形门洞）80mm实木线条 |
| 28 | 安装纱帘 |  | m2 | 56 |  |  | 铝合金轨道白色纱帘 |
| 29 | 拆除物搬运 | 实紧方2.5方 | 车 | 1 |  |  | 5方车运输人工搬运、人工装车 |
| 30 | 撤除吊顶 |  | m2 | 13.68 |  |  | 原有吊顶撤除 |
| 31 | 铺贴顶面石膏板 |  | m2 | 13.68 |  |  | 铺贴600\*600石膏板顶（利旧）（含人工、辅材） |
| 32 | 小计 | 0.00  |  |
|  | 五、其他事项 |
| 33 | 物品保护 |  | 项 | 1 |  |  | 房间原有物资防尘防护24个房间教学道具保护膜防尘约使用保护膜200平，含人工、辅材 |
| 34 | 卫生清洁 |  | 项 | 1 |  |  | 工完场清，保洁卫生打扫 |
| 35 | 小计 | 0.00  |  |
| 36 | 合计（一+二+三+四+五） | 0 |  |
| 37 | 税率（1%） | 0.00  |  |
| 38 | 总计 | 0.00  |  |

**注：该工程涉及的所有材料，投标方投标时均须上附材料规范合格报告。**

**第四章 投标文件格式**

正本或副本

遵义市中医院新蒲院区临床技能实训中心装修改造项目招标

投 标 文 件

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

**目 录**

1. 投标函 （ ）

二、法定代表人身份证明 （ ）

三、法定代表人授权委托书 （ ）

四、投标项目情况表 （ ）

五、投标方资格证明文件 （ ）

六、投标方情况介绍 （ ）

七、售后服务承诺书 （ ）

八、服务响应承诺书 （ ）

九、施工安全承诺书 （ ）

**一、投 标 函**

致： （招标人名称）

在详细审查、充分研究 （项目名称）谈判文件的全部内容后，我方投标人依据招标人提供相关文件和招标项目的清单，根据实际情况进行报价，参加贵方组织的此次投标有关活动。如果我方中标，我方保证遵守招标文件的有关规定，忠实履行按招标文件规定买卖双方签订合同的责任和义务。

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

年 月 日

**二、法定代表人身份证明**

招标人名称：

投标方性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： ，系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明

投 标 人： （盖单位章）

年 月 日

**三、法定代表人授权委托书**

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、谈判、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜等，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

1. **招标项目投标清单**

**投标工程量清单**

**报价清单格式**

|  |
| --- |
| 遵义市中医院新蒲院区临床技能实训中心基建改造工程投标清单 |
| 项目地址 | 遵义市中医院（新浦院区） |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注(施工工艺及材料说明) |
|
|  | 一、拆除、成品保护运移、安装（二楼） |
| 1 | 墙体撤除 | 高4400mm\*宽2970mm\*14道 | m2 | 182.95 |  |  | 拆除14道墙体、到顶（加气砖）人工拆除（含脚手架费用）  |
| 2 | 原有吊顶撤除 | 长4800mm\*宽1000mm\*28处 | m2 | 134.4 |  |  | 原有吊顶撤除（含脚手架费用）  |
| 3 | 原有摄像头拆除，安装 |  | 个 | 20 |  |  | 摄像头撤除、安装因为整改吊顶，需要把摄像头撤下，恢复好吊顶后重装摄像头并调试可用 |
| 4 | 搬运物资 |  | 项 | 1 |  |  | 所有房间原有物品搬运\*24间房（书桌1张，板凳2根、货架1套、诊疗床1张，其他零星医疗教具若干） |
| 5 | 撤装电视机 |  | 项 | 14 |  |  | 电视机撤除、安装要撤墙，电视机需要换位置安装 |
| 6 | 拆除物搬运 | 4.4m\*2.97m\*14道\*0.2m+吊顶+零星建筑物 | 车 | 14 |  |  | 5方车运输人工搬运下二楼、人工装车运距15KM |
| 7 | 小计 | 0.00  |  |
|  | 二、新建隔断（二楼） |
| 8 | 新建钢架基础 | 长：4400mm宽：270mm高：370mm | 处 | 14 |  |  | 50\*50镀锌钢材根据移动门要求定做每处4根钢材（含人工、辅材） |
| 9 | 新作吊轨木工基层 | 长：4400mm宽：270mm高：370mm | 处 | 14 |  |  | 包镀锌钢材木工打底、铺贴石膏板（含人工、辅材）施工面积小、易背工 |
| 10 | 新作风口木工基层 | 长2200mm高400mm | 处 | 14 |  |  | 木工基层包排风管道 |
| 11 | 铺贴地砖 | 长：4400mm宽：270mm | 处 | 14 |  |  | 隔断处铺贴地砖不标准地砖、需要手工切割、浪费大（含人工、主材） |
| 12 | 刮瓷修补 |  | 项 | 1 |  |  | 每个整改房间刮瓷两遍1、墙面隔断处2、顶面隔断基层3、风管木工基层瓷粉修补、刮瓷两遍多处地方、易背工零星修补，无法算量 |
| 13 | 刷乳胶漆 |  | 项 | 1 |  |  | 每个整改房间立邦乳胶漆1、墙面隔断处2、顶面隔断基层3、风管木工基层多处地方、易背工零星修补，无法算量 |
| 14 | 铺贴顶面石膏板 |  | m2 | 134.4 |  |  | 铺贴600\*600石膏板顶（利旧）（含人工、辅材） |
| 15 | 安装隔断门道轨 | 长：约4400mm\*14根 | 根 | 14 |  |  | 铝合金道轨采用阳极氧化铝表面无腐蚀斑点，黑斑，更好保证铝材在长时间使用后色泽依旧如新。 |
| 16 | 隔音组装隔断 | 长：4400mm高：2600mm14处 | m2 | 160.16 |  |  | 1、板厚65mm。2、隔断采用顶置式轨道。3.吊轮采用德国进口材料聚四氟，耐酸碱、耐酸碱、耐摩擦，滚动时无噪音。4、隔断由隔音材料、面板、密封隔音封条、铝合金边框等材质组成。5、隔音25-30分贝之间。 |
| 17 | 隔音隔断安装费 |  | m2 | 160.16 |  |  | 轨道/隔音隔断安装费 |
| 18 | 铺贴隔音板 | 长：4400mm高：2600mm14处\*两面 | m2 | 320.32 |  |  | 隔断表面铺设隔音板，增加隔音效果含安装费 |
| 19 | 小计 | 0.00  |  |
|  | 三、强弱电整改 |
| 20 | 强电改装 | 1、2.5平玉蝶线（明装）2、公牛五孔明装插板线 | 点 | 52 |  |  | 1、1个点位（包含3根电线，一个明装五孔插座，线槽板）2、6主线约300m（火零地线）、2.5分线约2800m（火零地） |
| 21 | 弱点改装 |  | 点 | 52 |  |  | 1、五类国标网线2、单口网络面板52个、海康水晶头104个3、新增点位分别拉网线进机房约40m/组4、撤除原有网口，就近安装到指定位置 |
| 22 | 24口交换器 |  | 台 | 2 |  |  | TP-LINK千兆24口交换机 |
| 23 | 小计 | 0.00  |  |
|  | 四、一楼图书馆 |
| 24 | 原墙拆除 | 长5.7m\*高3.2m | m2 | 18.32 |  |  | 撤除14道墙体、到顶（加气砖）人工拆除（含脚手架费用）  |
| 25 | 开门洞 | 宽1050mm高2050mm | 个 | 1 |  |  | 原有木质隔断开门洞 |
| 26 | 加固门洞 |  | 个 | 1 |  |  | 木质隔断开门洞，需加固木质隔断 |
| 27 | 安装门套 |  | m | 10 |  |  | 门框、门线条（弧形门洞）80mm实木线条 |
| 28 | 安装纱帘 |  | m2 | 56 |  |  | 铝合金轨道白色纱帘 |
| 29 | 拆除物搬运 | 实紧方2.5方 | 车 | 1 |  |  | 5方车运输人工搬运、人工装车 |
| 30 | 撤除吊顶 |  | m2 | 13.68 |  |  | 原有吊顶撤除 |
| 31 | 铺贴顶面石膏板 |  | m2 | 13.68 |  |  | 铺贴600\*600石膏板顶（利旧）（含人工、辅材） |
| 32 | 小计 | 0.00  |  |
|  | 五、其他事项 |
| 33 | 物品保护 |  | 项 | 1 |  |  | 房间原有物资防尘防护24个房间教学道具保护膜防尘约使用保护膜200平，含人工、辅材 |
| 34 | 卫生清洁 |  | 项 | 1 |  |  | 工完场清，保洁卫生打扫 |
| 35 | 小计 | 0.00  |  |
| 36 | 合计（一+二+三+四+五） | 0 |  |
| 37 | 税率（1%） | 0.00  |  |
| 38 | 总计 | 0.00  |  |

**注：该工程涉及的所有材料，投标方投标时均须上附材料规范合格报告。**

**五、投标方资格证明文件**

**六、投标方情况介绍**

**七、售后服务承诺书**

**八、服务响应承诺书**

**九、施工安全承诺书**

**十、工程涉及材料规范合格报告**