附件：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 遵义市中医院扫描仪采购数量统计表 | | | | |
| **序号** | **科室** | **数量** | **备注** | **单价（元）** |
| 1 | 新肿瘤科病房 | 1 |  |  |
| 2 | 新治未病科单病种病房 | 1 |  |  |
| 3 | 新针灸单病种病房 | 1 |  |  |
| 4 | 新眼耳鼻喉科病房 | 1 |  |  |
| 5 | 新心病科病房 | 1 |  |  |
| 6 | 新外科病房 | 1 |  |  |
| 7 | 推拿科病房 | 2 | 2个病区 |  |
| 8 | 新肾病风湿病科病房 | 2 | 2个病区血透室 |  |
| 9 | 新脾胃病科病房 | 1 |  |  |
| 10 | 新内分泌科病房 | 1 |  |  |
| 11 | 新脑病科病房 | 1 |  |  |
| 12 | 康复科病房 | 2 | 2个病区 |  |
| 13 | 新骨伤科病房 | 1 |  |  |
| 14 | 新肛肠科病房 | 1 |  |  |
| 15 | 新妇科病房 | 1 |  |  |
| 16 | 新肺病科病房 | 1 |  |  |
| 17 | 新儿科病房 | 1 |  |  |
| 18 | 新产科病房 | 1 |  |  |
| 19 | 新ICU | 2 | 2个病区 |  |
| 20 | 老中医经典病房 | 1 |  |  |
| 21 | 老针灸科病房 | 1 |  |  |
| 22 | 老院老年病科病房 | 2 | 2个病区 |  |
| 23 | 老疼痛科病房 | 1 |  |  |
| 24 | 老皮肤科病房 | 1 |  |  |
| 25 | 老城针灸推拿科病房 | 1 |  |  |
| 26 | 急诊\_脑外科病房 | 1 |  |  |
| 27 | 红星中西医结合科病房 | 1 |  |  |
| 28 | 手术麻醉科 | 1 |  |  |
| 合计 | | 33 |  | 元 |

附件2：

|  |  |
| --- | --- |
| 扫描仪参数 | |
| ★主镜头感应器解析度及性能 | 4896x3672 1800万像素 可辨识小五号字体；自动对焦镜头，拍摄A3高度最低40cm，生成图像为JPEG格式200DPI无插值；图像要求RGB24位真彩；主头可拆卸，可增加二维码扫描功能，支持手动/自动白平衡调整；支持手动/自动曝光控制调整；支持像素自定义；图象畸变指标：≤2%，信噪比：≥48dB。 |
| 辅助镜头感应器解析度 | 1600x1200 200万像素拍摄采集人脸 |
| ★辅助镜头调节 | 水平方向270°旋转无死角拍摄，垂直方向≧45°向下倾斜并可以旋转；景深范围：0.3CM~ 3.5CM。 |
| 产品包装配置 ：说明书，保修卡，光盘，数据线，文稿台 | |
| 光源配置 | 自然光，白色LED补光灯 |
| ★底座规格 | 配置可拆卸硬质底座文稿台2代身份证识别模块，指纹识别，人证对比扩展支持１－３个USB扩展接口，支持别组件，且底座能方便定位调整。 |
| 定位 | 精准定位 |
| 主要规格 | |
|  |  |
| 扫描类型 | 文档、书籍、立体物品、图片、照片、杂志、实物等 |
| 拍摄尺寸 | A3、A4 、A5、A6、名片/身份证 |
| 扫描速度 | 最高1秒 |
| 支持2次开发 | WDM Driver / VFW Driver / 标准TWAIN 接口 |
| SDK支持B/S和C/S软件系统的无逢集成， 并提供B/S和C/S软件系统的内置拍照处理模块。支持C++、JAVA、VC/VB和C++bulder接口平台。以及html/javascrpt和html/vbscrpt网络接口。 |
| 可提供SDK开发包 |
| 其它规格 | |
| 图像色彩 | RGB24，一千六百万色全彩模式。 |
| 存档格式、视频格式 | JPG、TIF、BMP、TGA、PCX、PNG、RAS等；AVI, WMV。 |
| 连接介面 | 接口USB2.0，无需外接电源。 |
| ★图像控制 | 高拍仪需具备纠偏、裁剪功能、去底色。详细说明是否支持其他可选功能：倾斜矫正、滤波，亮度调整、饱和度调整、曝光值调整、锐度调整、色彩调整、增益控制等功能，保证拍摄出的影像无明显肉眼可识别的闪烁、波纹、噪点；图像清晰，色彩丰富，常规光线变化不影响图片质量。支持自动连拍，条码扫描，多视频窗口，视频录制等。 |
| 拍摄图片大小 | 二值化黑白图片：90KB-50KB； 彩色JPEG：500KB左右 |
| 图像文件管理 | 可以按日期时间命名文件或序号递增的方式命名文件。可设置图片预览列表中显示图片的张数。根据拍摄距离手动调焦并根据环境调节灯光，保障清晰成像。 |
| 操作系统 | P4 1G或同等级CPU，512M内存以上,Microsoft Windows 2000(SP4)/2003/XP/Vista主机需内建USB2.0适配卡或外插USB2.0适配卡 MS Direct X9.0以上版本。 |
| 保修服务 | 3年原厂商联保、享受３包服务。 |