|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **型号** | **规格** | **数量** | **品牌** | **单价（元）** | **合计（元）** | **备注** |
| 1 | 动力系统-刀头 | 89975.0034 | 4.5mm | 2把 |  |  |  | 动力刨削系统，又称为刨刀，分为外鞘管和内鞘管两部分外鞘静止，内鞘转动，关节镜手术中用来切除软组织，需要与我院狼牌动力系统M5/0(89955.0000)匹配。使用场景：肩关节镜和膝关节镜。 |
| 2 | 动力系统-刀头 | 89975.0035 | 5.5mm | 1把 |  |  |  | 动力刨削系统，又称为刨刀，分为外鞘管和内鞘管两部分外鞘静止，内鞘转动，关节镜手术中用来切除软组织，需要与我院狼牌动力系统M5/0(89955.0000)匹配。使用场景：肩关节镜和膝关节镜。 |
| 3 | 动力系统-磨头 | 89975.0555 | 5.5mm | 2把 |  |  |  | 又称为打磨头，在肩关节镜手术中，进行肩峰打磨成型，需要与我院狼牌动力系统M5/0(89955.0000)匹配，冬瓜形状。使用场景：肩关节镜 |
| 4 | 射频消融等离子刀头 | Fac12S-1337 | 90度 | 5把 |  |  |  | 使用于肩关节镜手术中，软组织切割，止血，接触面与手柄呈90°，需与我院方润医疗Foremed 360机器适配。使用场景：肩关节镜 |
| 5 | 超声骨刀头 | XD双侧锯片形-L8 |  | 20把 |  |  |  | 切割刀头，与超声骨动力系统主机(XD860A、XD880A)配合使用，适用于脊柱外科、神经外科、手足外科中对骨组织进行切割和整形。 |
| **总价（元）** |  |

**附件：**   **遵义市中医院骨伤科相关器械参数表**